


**Project bouwlamp Kessel ring methode**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Functionele voorwaarden** | **Weegfactor (1-3)** | **C1** | **C2** | **C3** |  | **Max. score** |
| **Compactheid van de lamp** | 3 | 10 | 13 | 4 |  | 15 |
| **Waterdichtheid** | 2 | 9 | 10 | 5 |  | 10 |
| **Visueel aantrekkelijkheid** | 1 | 5 | 3 | 1 |  | 5 |
| **Functionaliteit** | 3 | 15 | 10 | 15 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaalscore |  | 39 | 36 | 25 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Percentage maximale score |  | 86,6% | 80% | 55,6% |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fabricage voorwaarden** | **Weegfactor (1-3)** | **C1** | **C2** | **C3** |  | **Max. score** |
| **Productietechnieken** | 3 | 12 | 6 | 8 |  | 15 |
| **Aantal onderdelen** | 1 | 4 | 3 | 5 |  | 5 |
| **Materiaal** | 3 | 12 | 8 | 9 |  | 15 |
| **Beperkt aantal machines** | 2 | 10 | 2 | 5 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totaalscore |  | 38 | 19 | 27 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Percentage maximale score |  | 84,4% | 42,2% | 60% |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |

